低速慢弯机

|  |  |
| --- | --- |
| **技术参数** |  |
| **转速(rmp)** | **approx.40,000** |
| **头部直径(mm)** | **8.7** |
| **头部高度(mm)** | **12.4** |
| **重量(g)** | **72** |
| **传动比** | **~1:1** |
| **夹紧系统** | **CA** |
| **驱动空气压强（bar）压强（流动、干燥、洁净）** | **2.7** |
| **回流空气压强（bar）** | **<0.15** |
| **空气消耗量（NI/min）** | **~55** |
| **空气喷雾压强（bar）** | **2.3±0.2** |
| **水喷雾压强（bar）** | **2.0±0.2** |
| **最高水温（°C）** | **40** |
| **喷雾中建议含水量** | **>50ml/min** |
| **车针规格(mm)** | **直径2.35WB** |
| **最大上针长度（mm）** | **34** |
| **夹持长度（mm）** | **≥11** |
| **主要特性** |  |
| **不锈钢材质的优良设计** |
| **按压式换针** |
| **外出水** |
| **适配轴直径为2.35mm的车针** |

高速手机

|  |  |
| --- | --- |
| **技术参数** |  |
| **转速(rmp)** | **approx.400,000** |
| **头部直径(mm)** | **11.9** |
| **头部高度(mm)** | **13** |
| **功率(w)** | **30** |
| **重量(g)** | **46** |
| **车针规格(ISO)** | **直径1.6FG** |
| **驱动气压（bar）** | **2.3-3.0** |
| **主要特性** |  |
| **30瓦最强劲涡轮手机** |
| **四点喷雾，静音效果** |
| **不锈钢机头和机身** |
| **耐用的陶瓷滚珠轴承** |
| **机头尺寸令操作视野更佳** |

低速直机

|  |  |
| --- | --- |
| **技术参数** |  |
| **转速(rmp)** | **approx.40,000** |
| **重量(g)** | **77** |
| **传动比** | **~1:1** |
| **夹紧系统** | **CA/HP** |
| **驱动空气压强（bar）压强（流动、干燥、洁净）** | **2.7** |
| **回流空气压强（bar）** | **<0.15** |
| **空气消耗量（NI/min）** | **~55** |
| **空气喷雾压强（bar）** | **2.3±0.2** |
| **水喷雾压强（bar）** | **2.0±0.2** |
| **最高水温（°C）** | **40** |
| **喷雾中建议含水量** | **>50ml/min** |
| **车针规格(mm)** | **直径2.35WB** |
| **最大上针长度（mm）** | **50** |
| **夹持长度（mm）** | **≥15** |
| **主要特性** |  |
| **不锈钢材质的优良设计** |
| **按压式换针** |
| **外出水** |
| **适配轴直径为2.35mm的车针** |