# 智能烤瓷炉

技术参数数据

|  |  |
| --- | --- |
| 电源 | 200-240V/50-60Hz |
| 过压类型 | II |
| 污染水平 | 2 |
| 允许电压偏差 | +/10% |
| 最大耗电量 | 8.5A-200-240V |
| 允许使用其他厂商的真空泵数据： | 最大输出：250W/最大泄露电流0.75mA  最终真空：<50mbar  只能使用经过测试的真空泵 |
| 电力保险丝： | 200-240V：  250V/T8A（加热线路）  250V/T3.15A（真空泵） |
| 保险丝尺寸： | 200V-240V：直径5x20mm |
| 烤瓷炉关闭时尺寸： | 深度：465mm  宽度：320mm/390mm（带耐火盘）  高度：315mm |
| 炉膛可用尺寸： | 直径：90mm  高度：80mm |
| 最高温度 | 1200度 |
| 重量： | 15.6kg |

**法定代表人授权委托书**

徐州市口腔医院总务科：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系中华人民共和国合法企业，特授权\_\_\_\_\_\_代表我公司（单位）全权办理针对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名： 性别： 电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

**承诺书**

（投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：